

Check List de Inspección de Contenedores Secos

Marque con una **X** en las áreas de afirmación (**N/A, SI O NO**); N/A significa que estándar no aplica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contenedor Número: # Exportación:** |  |  |  |
| **Observaciones Sobre el Contenedor** | **N/A** | **SI** | **NO** |
| **Aspectos Generales** |  |  |  |
| Número del contenedor es diferente en uno o más de los 6 lados, el dado y la placa |  |  |  |
| Debe llevar etiquetas IMO (sólo marítimo y si son Baterías) |  |  |  |
| Olores a pintura, soldadura, madera quemada, pegante, materiales de relleno, grasa, u otro inusual. |  |  |  |
| **Puertas** |  |  |  |
| Remaches y tuercas de los dispositivos de seguridad de las puertas |  |  |  |
| Canal superior e inferior interno sin tapas |  |  |  |
| Muestra de golpe an áreas aledañas a remaches y bisagras |  |  |  |
| Remaches, tuercas y tornillos sin soldadura |  |  |  |
| **Piso** |  |  |  |
| Esta desnivelado interna y externamente |  |  |  |
| Por encima del nivel de las barandillas laterales y/o batiportes delantero y trasero |  |  |  |
| Reparaciones nuevas no reportadas o subestándar |  |  |  |
| Piso exterior vigas en I, L o T |  |  |  |
| **Techo** |  |  |  |
| Techo desnivelado, con referencia al piso (a todo lo largo y ancho del contenedor) |  |  |  |
| Orificio de ventilación, vigas esquina no debe exceder de 50 o 60 cm y 5cm del travesaño lateral superior |  |  |  |
| Pintura nueva en partes o parches en el techo |  |  |  |
| **Costados** |  |  |  |
| Adhesivo o pegame nuevo en uniones de laminas, que no corresponden a reparaciones estándar |  |  |  |
| Marcas o quemaduras recientes de soldadura, que no corresponden a reparaciones estándar |  |  |  |
| Pintura nueva en partes o parches, que no corresponden a reparaciones estándar |  |  |  |
| Sonido metálico en ondulaciones y láminas disparejo (como si tuvieran algo dentro) |  |  |  |
| Al Medir la longitud y comparar con el estándar no corresponde |  |  |  |
| **Sellos y Dispositivos Adicionales de Seguridad (Lenos)** |  |  |  |
| Las áreas alrededor del sello muestran golpes, pintura nueva, grasa, o apariencia diferente en la pintura |  |  |  |
| En el sello, la numeración del vástago no coincide con la numeración de la hembra |  |  |  |
| En el sello, los números y el área de marcado muestran signos de manipulación y/o cambio en su forma |  |  |  |
| Al tensionar la hembra del sello esta se desprende del macho |  |  |  |
| Sello de ingreso (contenedor vacío) |  |  |  |
| **Observaciones (Cualquier contaminación o anomalía):** | | | |
|  | | | |
|  | | | |

***Nombre:***

***Cargo:***

***Responsable de la Exportación***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualizado por: | Aprobado por: | Aprobado por: | Versión | Fecha: | Página: |
| S. Cedeño | JA | DM | *3.5* | *Sep/2023* | 1 de 1 |